**Артикул:** CB801M

Подкатная тумба выполнена из ДСП деталей, все видимые детали толщиной 18 мм, имеют кромку АБС не менее 2 мм. Ящики выдвижные с ограничителями и доводчиками. Снабжены центральным замком в комплекте с 2мя ключами. Оснащена колесиками.

**Отделка**: Меламин