**Артикул:** TII0411

Брифинг приставка состоит из столешницы прямоугольной формы и панельной опоры.

Столешница должна быть выполнена из древесностружечной плиты, 2 класса огнеустойчивости, покрытой меламином. Столешница должна быть окаймлена кромкой АБС толщиной 2 мм. Толщина столешницы 38 мм, края обрезаны под углом 90 градусов. Крепление столешницы к панельным ногам через профиль из экструдированного алюминия установленный внутри ноги.

Опоры снабжены пластиковыми регулируемыми ножками, которые позволяют нивелировать неровности пола, диапазон 10 мм.

**Отделка**: Меламин