**Артикул:** 242.5 КД(Э)

Кресло посетительское мягкое, Россия

820\*660\*720

Кресло посетительское мягкое.

Состоит из каркаса, опоры, наполнителя и тканевого покрытия.

Съёмные подушки сиденья.

Каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, древесноволокнистая плита (ДВП). Каркас неразборный. Крепление каркаса - винтовое. Также для крепления применяются мебельные скобы.

Тканевое покрытие: износостойкое из нетканого полиэстера высокого качества (спанбонд, велютин).

Наполнитель сиденья: эластичный пенополиуретан (ППУ). Под обивкой располагается слой асселекса. Наполнитель сиденья (пружины, ремни, ППУ, асселекс и т.д.). Непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (производство - Италия), встроенных в каркас дивана.

Наполнитель спинки: выполнен из сверхмягкого пенополиуретана. По бокам спинки используются вставки из пенополиуретана вторичного вспенивания (ПВВ), асселекс.

Подушки сиденья: крепятся с помощью контактной ленты. Выполнены из латексоподобного пенополиуретана (ППУ) повышенной эластичности.

Опора: выполнена из металла с высококачественным хромированным покрытием с зеркальным блеском. Снабжена пластиковыми подпятниками, надежно защищающими пол от повреждений. Опора выполнена в виде цилиндра диаметром 40 мм и высотой 130 мм. Крепится при помощи пластины с четырьмя отверстиями для крепления непосредственно к дивану..

**Отделка:** Ножки-сталь, обивка - экокожа (кат. 3)