**Артикул:** РС-Ц3-s-to-s\_160\*80

Рабочая станция из 3 столов в ряд, Россия

Размеры: Шир. 4800\* Гл. 800\* Выс. 740 мм

Cтолешница: цельный элемент, ЛДСП толщиной 25 мм, клеевая отшлифованная противоударная кромка толщиной 2 мм. Класс покрытия - 1 и 2, содержание формальдегида до 8,0 включительно (класс эмиссии), группа по физико-механическим свойствам - А. Эргономичный вырез для проводов обеспечивает легкий доступ к кабельной корзине.

Металлическая рама: общая структура для столов, стоящих напротив. Металл, окрашенный порошковым напылением, цвет соответствует ногам стола. Предусмотрено смещение рамы к центру стола для более комфортного размещения за рабочим столом, утопленные “О”-образные ноги в местах соединения столов. Расстояние от траверсы до края столешницы составляет 165-167 мм, расстояние от края столешницы до “О”-образной промежуточной опоры - 250-252 мм. “П”-образные ноги: пластиковые ножки с регулировкой высоты (+10 мм) для устранения неровностей пола. Металлокаркас гарантирует максимальную устойчивость рабочих столов, возможность многократного монтажа/демонтажа мебели. База крепится к столешнице металл в металл – винтами М6х16 под крест, полная резьба DIN белый, цинк. Все металлические детали каркаса стоят под прямым углом, отклонение не более 2 градусов.

**Отделка:** Столешница - ЛДСП, цвет по согласованию, ножки - металл окрашенный, цвет по согласованию