**Артикул:** ШГ-Ц900-2300

Шкаф гардеробный, Россия

Размеры: Шир.900\*Гл.450\*Выс.2300 мм

Материал изготовления - ЛДСП. Верхняя отделочная панель шкафа (толщиной 16 мм) и торцы облицованы кромкой ПВХ 1 мм (клеевая, отшлифованная). Класс покрытия - 1 и 2, содержание формальдегида до 8,0 включительно (класс эмиссии), группа по физико-механическим свойствам - А. Боковины, дно, полки и глухие двери толщиной 16 мм и торцы облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4 мм.

Шкаф гардеробный укомплектован металлической выдвижной вешалкой.

Элементы каркаса шкафа собираются при помощи эксцентриковых стяжек.

Задняя стенка вкладная и несёт структурную нагрузку. Полки крепятся на металлические полкодержатели, 4 точки опоры. Есть возможность регулировки полок по высоте. Максимальная распределенная нагрузка до 25 кг. Все дверцы снабжены металлическими ручками. Петля мебельная, четырёхшарнирная. Фурнитура фирмы HETTICH или Decoline, ручки алюминиевые.

В основании шкафа предусматриваются пластиковые опоры с металлическими закладными элементами. Опоры имеют регулировку по высоте, позволяющую изнутри в загруженном состоянии шкафа компенсировать неровности пола.

**Отделка:** ЛДСП, верхняя секция - ЛДСП + стекло, ручки - металл.