**Артикул:** AIG52102

Шкаф состоит из корпуса, дверей, топа и полок.

Корпус состоит из 2-х боковин, топа и дна. Толщина топа и дна каркаса шкафа 2 см. Предусматривается закрытие каркаса композиции шкафов декоративными шпонированными панелями: топ шкафа толщиной 2 см.

Шкаф расположен на квадратных ножках высотой 30 мм, изготовленных из АБС.

Канцелярский шкаф должен быть закрыт распашными дверьми высотой 79,5 см с замком.

Шкаф оснащён 4 полками, разделяющими пространство на 5 уровней. Толщина полок 2,3 см. Внутренние полки предусматривают регулировку по высоте.

Шкаф оснащён замком. Замок снабжен 2 ключами (1 складной и 1 фиксированный).

Шкаф должен быть снабжен накладными ручками длиной 128 мм, алюминий.

Материал внешней отделки - меламин.

Все материалы, где применимо, должны обладать сертификатом FSC.

**Отделка**: меламин