**Артикул:** AIG52102A

Шкаф состоит из корпуса, дверей, топа, одной полки и выдвижной вешалки.

Корпус состоит из 2-х боковин, топа и дна. Толщина топа и дна каркаса шкафа 2 см. Предусматривается закрытие каркаса шкафа декоративными шпонированными панелями: 2 боковые панели толщиной 2 см и топ шкафа толщиной 2 см.

Шкаф расположен на квадратных ножках высотой 30 мм, изготовленных из АБС.

Шкаф оснащён 1ой полкой для головных уборов и аксессуаров. Толщина полки 2,3 см.

Гардеробный шкаф должен быть снабжен выдвижной вешалкой, выдерживающей нагрузку 13 кг.

Шкаф оснащён распашными дверьми с замком. Замок снабжен 2 ключами (1 складной и 1 фиксированный).

Шкаф должен быть снабжен накладными ручками длиной 128 мм, алюминий. Материал внешней отделки - шпон.

Все материалы, где применимо, должны обладать сертификатом FSC.

**Отделка**: меламин