**Артикул:** ТК-Ц120-55

Тумба под оргтехнику с распашными дверцами, Россия

Размеры: Шир. 1200\* Гл. 550\* Выс. 640 мм

Материал изготовления - ЛДСП. Верхняя отделочная панель шкафа толщиной 16 мм и торцы облицованы клеевой, отшлифованной кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Класс покрытия - 1 и 2, содержание формальдегида до 8,0 включительно (класс эмиссии), группа по физико-механическим свойствам - А. Боковины, дно, полки и глухие двери толщиной 16 мм и торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.

Шкаф с 1-й полкой. Элементы каркаса шкафа собираются при помощи эксцентриковых стяжек.

Задняя стенка вкладная и несёт структурную нагрузку. Полки крепятся на металлические полкодержатели, 4 точки опоры. Есть возможность регулировки полок по высоте. Максимальная распределенная нагрузка до 25 кг. Все дверцы снабжены металлическими ручками. Петля мебельная, четырёхшарнирная. Фурнитура фирмы HETTICH или Decoline, ручки алюминиевые.

В основании шкафа предусматриваются пластиковые опоры с металлическими закладными элементами. Опоры имеют регулировку по высоте, позволяющую изнутри в загруженном состоянии шкафа компенсировать неровности пола.

**Отделка:** столешница - ЛДСП, ножки - пластиковые с металлическими закладными элементами.