**Артикул:** СР-Ц160-120

Стол для руководителя на опорной тумбе с модести панелью, Россия

Размеры: Шир. 1600\* Гл. 1200\* Выс. 750 мм

Cтолешница: цельный элемент, ЛДСП толщиной 25 мм, клеевая отшлифованная противоударная кромка толщиной 2 мм. Класс покрытия - 1 и 2, содержание формальдегида до 8,0 включительно (класс эмиссии), группа по физико-механическим свойствам - А.

Металлическая рама: Металл, окрашенный порошковым напылением, цвет соответствует ногам стола. "О"-образные ноги: пластиковые ножки с регулировкой высоты (+10 мм) для устранения неровностей пола. Металлокаркас гарантирует максимальную устойчивость.

Экран для ног: ЛДСП, толщ. 25 мм, противоударная кромка толщиной 2 мм.

Тумба с раздвижными дверьми.

Размеры: Шир.1200\* Гл.400\* Выс.620 мм

Наполнение: 3 выдвижных ящика, одна открытая секция с полкой, одна секция с раздвижной дверцей. Материал: ЛДСП. Верхняя панель - ЛДСП толщиной 16 мм с противоударной кромкой, остальные элементы - ЛДСП с кромкой ПВХ не менее 0,4 мм. Фурнитура HETTICH.

**Отделка:** столешница - ЛДСП, цвет по согласованию, ножки - металл окрашенный, цвет по согласованию