**Артикул:** 242.12 KК(К)

Кресло посетительское, мягкое.

Состоит из каркаса, опоры, наполнителя и тканевого покрытия.

Съёмные подушки сиденья.

Каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, древесноволокнистая плита (ДВП). Каркас неразборный. Крепление каркаса - винтовое. Также для крепления применяются мебельные скобы.

Тканевое покрытие: износостойкое из нетканого полиэстера высокого качества (спанбонд, велютин).

Наполнитель сиденья: (пружины, ремни, ППУ, асселекс и т.д.). Не провисающая поддержки из эластичных мебельных ремней, встроенных в каркас дивана. Высококачественный латексоподобный пенополиуретан (ППУ) контурной резки, пенополиуретан вторичного вспенивания (ПВВ).

Наполнитель спинки: (пружины, ремни, ППУ, асселекс и т.д.) - латексоподобный пенополиуретан (ППУ) контурной резки, пенополиуретан вторичного вспенивания (ПВВ).

Наполнитель подушек сиденья: пенополиуретан (ППУ) контурной резки различной плотности: латексоподобный пенополиуретан повышенной эластичности (ППУ) и сверхмягкий пенополиуретан (ППУ). Под обивкой располагается слой асселекса.

Наполнитель подушек спинки: бритфил (эластичные шарики из сильно скрученных спиралевидных нитей). Подушки снабжены скрытой перфорацией, которая обеспечивает правильную циркуляцию воздуха, не допускает вспучивания, провисания и деформации материала обивки.

Опоры кресла выполнены из прочного пластика и прорезинены для минимизации скольжения по полу.

**Отделка:** кожа натуральная