**Артикул: 242.16 КОТ(К)**

Кресло посетительское, мягкое.

Состоит из каркаса, опоры, подушек, наполнителя и тканевого покрытия.

Чехлы каркаса и спинки цельные, несъемные. Чехлы на подушках сиденья съемные, на застежке «молния».

Опора: выполнены из стали с высококачественным хромированным покрытием с зеркальным блеском. Защитные пластиковые подпятники.

Каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера (легкие и прочные материалы, которые выдерживают серьезные нагрузки в условиях интенсивной эксплуатации). Каркас неразборный. Крепление каркаса - винтовое, (также присутствуют дополнительные крепления для усиления стабильности конструкции), износостойкие мебельные ремни.

Тканевое покрытие: износостойкое из нетканого полиэстера высокого качества (спанбонд).

Наполнитель спинки: латексоподобный пенополиуретан (ППУ) ST, асселекс

Подушки спинки: выполнены из латексоподобного пенополиуретана (ППУ) HR, ST и бритфила,

**Отделка:** кожа (кат. 102)