**Артикул:** БСП-200-100

Стол переговорный, Россия

Размеры: Шир. 2000\* Гл. 1000\* Выс. 750 мм

Cтолешница: цельный элемент, ЛДСП толщиной 25 мм, клеевая отшлифованная противоударная кромка толщиной 2 мм. Класс покрытия - 1 и 2, содержание формальдегида до 8,0 включительно (класс эмиссии), группа по физико-механическим свойствам - А.

Металлическая рама: Металл, окрашенный порошковым напылением, цвет соответствует ногам стола.“П"-образные ноги: пластиковые ножки с регулировкой высоты (+10 мм) для устранения неровностей пола. Металлокаркас гарантирует максимальную устойчивость рабочих столов, возможность многократного монтажа/демонтажа мебели (база крепится к столешнице металл в металл – винтами М6х16 под крест, полная резьба DIN белый, цинк), все металлические детали каркаса стоят под прямым углом, отклонение не более 2 градусов.

**Отделка:** Столешница - ЛДСП, цвет по согласованию, ножки - металл окрашенный, цвет по согласованию