**Артикул:** WH56143C\_P

Стол переговорный, Австрия

Размеры: Шир.5600\* Гл. 1430мм

Стол переговорный модульный состоит из столешницы и 4-х «Т»-образных опор.

Столешница состоит из 1ой столешницы размером 120\*43 см, сдвоенной столешницы размером 143\*150 см, и закрывающих столешниц полукруглой формы размером 132\*55 мм. Столешница выполнена из высококачественного ламината толщиной 19 мм с кромкой АБС толщиной 2 мм, идентичной цвету столешницы.

Под столешницей располагается армирующий канал, выполненный по форме трапеции в сечении, представляет собой скошенный стальной лист, покрытый порошковой краской, одновременно используется в качестве соединительного элемента.

Опора состоит из 4-х опорных элементов «Т» - образной формы утопленных относительно края столешницы.

Стыковка со столешницей происходит при помощи горизонтальных элементов, являющихся частью конструктива опоры. С одной стороны ноги столешница должна опираться на опорный элемент по форме трапеции, Х - образного элемента. Каждая нога имеет в основании регулируемые скрытые ножки (до 1 см).

Конструктив стола предусматривает флэпы для проводов, встроенные горизонтальные кабель-каналы. Вертикальный кабельный менеджмент проходит через опору.

**Отделка:** столешница - ламинат, опора - металл.