**Артикул:** СР-Ц200-170

Стол рабочий на опорной тумбе с модести панелью, Россия

Размеры стола: Шир.2000\*Гл.1700\*Выс.750 мм.

Cтолешница: цельный элемент, ЛДСП, толщиной 25 мм, кромка клеевая отшлифованная, противоударная толщиной 2 мм. Класс покрытия - 1 и 2, содержание формальдегида до 8,0 включ. (класс эмиссии), Группа по физико-механическим свойствам - А.

Металлическая рама: Металл, окрашенный порошковым напылением, цвет соответствует ногам стола. "О"-образные ноги: пластиковые ножки с регулировкой высоты (+10 мм) для устранения неровностей пола. Металлокаркас гарантирует максимальную устойчивость.

Экран для ног: ЛДСП толщиной 25 мм, противоударная кромка тощиной 2 мм

Размер тумбы с раздвижными дверьми: Шир.1700\* Гл.400\* Выс.620 мм.

Наполнение: 3 выдвижных ящика, одна открытая секция с полкой, одна секция с раздвижной дверцей. Материал: ЛДСП. Верхняя панель - ЛДСП толщиной 16 мм с противоударной кромкой, остальные элементы - ЛДСП с кромкой ПВХ не менее 0,4 мм. Фурнитура HETTICH.

**Отделка:** столешница и тумба - ЛДСП, ножки - металл окрашенный, цвет по согласованию.