**Артикул:** AST 63 M

Размеры: 700\*550\*390мм

Сейф подстольный выполнен из металла.

Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.

Толщина лицевой панели - 5 мм. Толщина боковых стенок - 2 мм.

Устойчивость к взлому по ГОСТ Р 55148-2012: класс S1 (ГОСТ Р).

Замок ключевой с защитой от высверливания.

Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене.

Поставляется в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.

**Отделка:** металл