**Артикул:** ШК-Ц800-2300

Шкаф канцелярский высокий с распашными дверцами, Россия

800\*400\*2300

с замком

Шкаф состоит из корпуса, дверей, топа и полок.

Корпус состоит из 2-х боковин, топа и дна.

В основании шкафа предусматриваются пластиковые опоры с металлическими закладными элементами. Опоры имеют регулировку по высоте, позволяющую изнутри в загруженном состоянии шкафа компенсировать неровности пола.

Материал изготовления - ЛДСП. Верхняя отделочная панель шкафа изготовлена из плиты толщиной 16 мм с облицовкой торцов с кромкой ПВХ толщиной 1 мм (клеевая, отшлифованная). Класс покрытия - 1 и 2 с содержанием формальдегида до 8,0 включительно (класс эмиссии). Группа по физико-механическим свойствам - А. Боковины, дно, полки и глухие двери изготовлены из плиты толщиной 16 мм. Торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм.

Элементы каркаса шкафа собираются при помощи эксцентриковых стяжек.

Задняя стенка вкладная и несёт структурную нагрузку. Полки крепятся на металлические полкодержатели, 4 точки опоры. Есть возможность регулировки полок по высоте. Максимальная распределенная нагрузка до 25 кг.

Все дверцы снабжены металлическими ручками. Петля мебельная, четырёхшарнирная.

**Отделка**: ЛДСП